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COMUNICAZIONE n.


Oggetto: guida all'uso consapevole del Kit LIM.
 

Ad integrazione della comunicazione n.226 del 09.02.2018, pari oggetto, nella guida che segue si intende fornire un insieme di informazioni per un uso consapevole dello strumento didattico Kit LIM in dotazione alle aule.
Naturalmente, l'uso consapevole non comporta la risoluzione di inconvenienti o anomalie: in questi casi è necessario far intervenire direttamente, o mediante il Collaboratore scolastico, l'Assistente tecnico referente dei Kit LIM, indicando il numero dell'aula e non la classe, secondo il seguente prospetto sintetico:
	Aule con Kit LIM
	Assistente Tecnico Referente

	piano terra
	Sig. Franco CAMPOLATTANO

	piani ballatoio e torretta
	Sig. Nicola LAISO

	1° piano
	Sig. Luigi DI MAURO

	2° piano
	Sig. Antimo CATALANO



Una gestione corretta, a regime, del Kit LIM prevede:
· un esame a vista dell'alimentazione elettrica (spina inserita nella presa elettrica) e proiettore con led spento. Se la spina è inserita ed il led del proiettore è spento allora si deve agire sull'interruttore di comando. N.B. - Se il Kit LIM è alimentato elettricamente e si toglie la spina dalla presa elettrica, si genera una scarica elettrica che danneggia i morsetti della spina e della presa con ovvie conseguenze per la continuità elettrica. In nessun caso, dunque, dovrà essere interrotta l'alimentazione elettrica del sistema staccando la spina dalla presa;
· apertura/chiusura sportello cattedra: il meccanismo prevede l'apertura con chiave ruotata in senso orario (due ganci imperniati, come forbici, si chiudono e liberano lo sportello); la chiusura invece, con sportello abbassato, si ottiene ruotando la chiave in senso antiorario, nella posizione iniziale di riposo (i due ganci imperniati, si aprono e si inseriscono nelle apposite scanalature bloccando lo sportello). Una deformazione dello sportello o delle scanalature e/o un posizionamento dei ganci non corretto può comportare la non chiusura anche con la chiave nella posizione corretta;
· il vano computer pulito contiene: notebook, telecomando (con n.2 pile stilo AAA) e penna telescopica LIM;
· il notebook è collegato: all'alimentatore elettrico, alla rete con cavo ethernet, al proiettore con cavo HDMI ed alla LIM con cavo USB per l'interazione "touch". Toccando la LIM, anche a proiettore spento si prende il controllo del puntatore del mouse del notebook. A riguardo si segnala la presenza di programmi che consentono di prendere il controllo del computer mediante i dispositivi mobili (iPhone, Smartphone, tablet, ecc.);
· le casse acustiche funzionanti sono collegate al proiettore mediante cavi con due spinotti bianchi ed uno rosso. Se manca uno spinotto bianco ed un rosso allora il suono sarà emesso dall'altoparlante interno al proiettore;
· la duplicazione dell'immagine del notebook sulla LIM è possibile per effetto dell'illuminazione prodotta dalla lampada contenuta nel proiettore: la durata della lampada varia da 4.000 a 8.000 ore. Spegnere il proiettore mentre l'indicatore POWER lampeggia in blu può causare un malfunzionamento precoce della lampada;
· la rete cablata consente la connessione ad Internet: considerando, ragionevolmente, un fattore di contemporaneità del 60% si connettono, ogni giorno, un centinaio di computer contemporaneamente. Per una connessione ottimale, per tutti e per ciascuno, si raccomanda di non effettuare download massivi (streaming, sharing, youtube, ecc.). Una nota a parte riguarda il registro elettronico ARGO: il portale ARGO non riesce a gestire molti accessi contemporaneamente. Pertanto, non si deve lasciare aperto il registro elettronico per intere ore di lezione: una volta registrati i dati occorre uscirne per poi, eventualmente, rientrare e completare l'inserimento di nuovi dati;
· le applicazioni software autorizzate sono aggiornate periodicamente dagli Assistenti tecnici referenti. Per la sicurezza informatica che riguarda sia il software malware (malevolo: virus informatici, spyware, ecc.) e sia l'integrità delle comunicazioni sui social network è raccomandato l'intervento degli Assistenti tecnici per l'installazione di applicazioni autorizzate.

Marcianise, 15.02.2018						Il Dirigente Scolastico
									Prof.ssa Emma Marchitto
Il Docente Referente
Prof. Mario Dell'Unto
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